阿金环审批〔2026〕2号
阿坝州金川生态环境局
关于金川县观音桥镇依生沟山洪沟治理
工程环境影响报告表的批复

金川县水旱灾害防御中心：
你单位报送的《金川县观音桥镇依生沟山洪沟治理工程环境影响报告表》收悉（以下简称“报告表”）。经审查研究，对该项目报告表批复如下：
一、项目综合治理河长2.3km，治理堤防总长1.721km（均为左岸），其中上段堤防0.559km，下段堤防1.162km，固床埂31处，穿堤涵管7座，下河梯步3处。设计防洪标准为10年一遇洪水标准，堤防建筑物级别为5级。工程总投资1222.45万元，其中环保投资18.79万元，占比1.49%。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类“二、水利”中“3.防洪提升工程”。金川县发展改革和经济商务信息化局于2025年10月14日出具《关于金川县观音桥镇依生沟山洪沟治理工程可行性研究报告的批复》（金发改经信行审﹝2025﹞281号），同意本项目建设。金川县水务局于2025年11月13日出具《关于金川县观音桥镇依生沟山洪沟治理工程初步设计报告的批复》（金水务〔2025〕365号），同意本项目实施。

项目建设总体符合国家产业政策等相关要求，在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。我局原则同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、建设项目和运营过程中应重点做好以下工作：
（一）加强日常环境管理。落实建设单位内部环境管理机构，明确人员职责，将环保措施纳入施工承包合同之中，推进各项污染防治措施和各项生态保护措施有效落实。
（二）严格落实水污染防治措施。在施工区域设置临时沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀处理，回用于施工洒水降尘，严禁直排，生活污水利用租用民房现有污水处理设施处理，不外排。围堰施工过程中严格落实水生态保护措施，尽量减少对水体的扰动，避免对地表水环境质量造成影响。

（三）严格落实大气污染防治措施。施工区域和施工场地四周设置临时围挡，并设置冲洗设施设备对出场车辆进行冲洗，临时物料堆场设置不低于堆放物高度的严密围挡，堆放物上方加盖防尘网，喷雾降尘，由专人及时清扫路面渣土，保持道路清洁。
（四）严格落实噪声污染防治措施。优化总平面布局，尽量选用低噪设备，高噪设备远离敏感点布置，加强施工现场管理，合理安排作业时间，加强车辆管理，合理规划运输路线，降低噪声影响。
（五）严格落实固体废物污染防治措施。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，妥善处置各类固废，开挖的土石方全部回填于提防工程。生活垃圾统一运送到垃圾处理点集中处置，建筑垃圾定时清运到指定的建筑垃圾场处置。
（六）严格落实生态保护措施。从生态保护角度进一步优化施工方案、施工工艺和渣土设置，控制施工范围，减少占地和地表开挖。对占地红线内以及紧邻施工区的野生植物依法依规制定保护方案，开展生态环境保护宣传和教育，禁止擅自捕杀野生动物和破坏野生植物。项目涉及生态保护红线、国家森林公园等，开工前依法依规取得主管部门意见。项目占用的公益林应完善林地相关手续。

（七）施工结束后，对临时占地进行平整，回填沉淀池，并结合区域自然条件，及时进行施工迹地生态修复，保证植被成活率，植被恢复应采用当地适生物种，保证生物安全。
三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。
四、你单位应根据公众的反映，以适当、稳妥、有效的方式，主动将项目建设环保知识告知工程区域内公众，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，避免因公众参与工作不到位，导致纠纷和不稳定因素。
五、建设项目必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位是建设项目环境保护竣工验收的责任主体，必须按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。
项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过 5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。
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