拟批准的建设项目
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	环评文件提出的主要环境及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	金川县观音桥城镇供水建设项目
	阿坝州金川县观音桥镇
	金川县住建局 
	成都佳斯特环保技术有限公司
	主要建设内容：观音桥第一水厂新建取水口1处并配套相关设施设备，新建取水管网750m，并对供水厂区内的设施设备等进行提升改造，改造完成后恢复1500m3/d的供水能力；观音桥第二水厂取水口进行原址重建，对供水厂区内设备设施进行提升改造，改造完成后观音桥第二水厂供水能力仍为1500m3/d，规模不变。本项目建设完成后，观音桥镇总的供水能力达到3000m3/d。总投资：1459.74万元，其中环保投资55.5万元，占比3.8%。

	1.施工期生态保护措施：
严格控制占地范围，做好水土保持措施，施工结束后对临时占地及时保质保量生态恢复。
2.施工期大气污染防治措施：
施工现场应临时设置围挡，施工场地定时现场洒水降尘，车辆运输时覆盖帆布，料场采取密目网遮盖，进出施工场地车胎清洗，加强施工区域管理，加强施工机械保养维护清洗。
3.施工期水污染防治措施：
在施工区域设置临时沉淀池，施工废水（含基坑排水、设备冲洗废水）经沉淀池沉淀处理，回用于施工洒水降尘或达标排放，严禁未经处理直接排入周边水体；施工人员生活污水利用化粪池处理后用于农田灌溉。

4.施工期噪声污染防治措施：
选用低噪声施工设备，对高噪声设备采取降噪、减震措施；合理划分施工区域与周边敏感区域的距离，避免施工噪声影响周边环境；严格控制施工时间，避免夜间（22:00-次日6:00）施工，减少噪声干扰。

5.施工期固废污染防治措施：
施工过程中妥善堆放建筑材料（砂石、水泥等），设置防雨棚，避免材料淋雨流失污染土壤；废弃建筑材料、施工垃圾及时清运至指定垃圾处理点，严禁随意堆放、倾倒；施工机械使用环保型润滑油，避免油料泄漏污染土壤。


