
金  川  县

声环境功能区划方案

金川县人民政府

2022年10月
为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》，进一步做好金川县声环境保护工作，保护和改善城市居民正常的工作、生活和学习环境，结合城市发展的需要，特制订本方案。

一、声环境功能区划原则

区划以有效地控制噪声污染的程度和范围，有利于提高声环境质量为宗旨。区划应遵循以下基本原则：

1.区划应以城市规划为指导，按区域规划用地的主导功能、用地现状确定，应覆盖整个城市规划区面积；

2.区划应便于城市环境噪声管理和促进噪声治理；

3.单块的声环境功能区面积，原则上不小于0.5km2。考虑到金川县地处山区，还应因地制宜，根据特殊的地形地貌特征确定适宜的区域面积。严格控制4类声环境功能区范围；

4根据城市规模和用地变化情况，噪声区划可适时调整。调整声环境功能区类别进行充分说明，原则上不超过5年调整一次。

二、声环境功能区划依据

（一）法律法规

1.《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

2.《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日施行；

3.《中华人民共和国城乡规划法》，2019年4月23日修正；
4.《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日修订；

5.关于发布《地面交通噪声污染防治技术政策》的通知，环发[2010]7号，2010年1月11日；

6.《四川省环境保护条例》，四川省人大，2018年1月1日实施。

（二）规范性文件

1.环境保护部《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发〔2010〕144号），2010年12月15日；

2.环境保护部办公厅《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函〔2017〕1709号），2017年11月10日；

3.四川省环境保护厅办公室关于转发《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（川环办函〔2017〕329号）的通知。

（三）相关规划

1.《金川县城市总体规划（2014-2030）》；

2.《金川县城市总体规划文本》；

3.《金川县城市总体规划（2014-2030）-说明书》；

4.《金川县县城控制性详细规划（2019年）》。
（四）相关标准及规范

1.《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

2.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

3.《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）；

4.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；

5.《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）；

6.《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）；

7.《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ 706-2014）；

8.《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ 906-2017）。

三、声环境功能区划范围

由《金川县城市总体规划（2014-2030）》、《金川县县城控制性详细规划（2019年）》可知，本次声环境功能区划分范围为金川县城市规划区全部区域，包括勒乌镇、沙耳乡、咯尔乡、庆宁乡、河西乡的部分，总面积63 km2，除去水域面积1.979 km2，本方案声环境功能规划区面积为61.021 km2；其中包含大量散落分布的乡村、山区、林区、农田等区域面积约为52.093 km2，此类区域均划分为乡村声环境功能区。

四、声环境功能区划方案

本次区划方案，共划分1类功能区2个，功能区面积约为5.520km2；2类功能区7个，功能区面积约为3.408km2；4a功能区11个（10条道路和1个交通服务区），道路总长度41.145 km、交通服务区域0.015 km2。

金川县城市规划区范围内的乡村声环境功能区主要囊括团结村、园艺场村、克尔玛村、石达安村、八步里村、安顺村、角木牛村、大坪村、马厂村、二甲村以及热登村，总面积约为52.093km2。

表1-1  金川县城市声功能区划分成果一览表
	序号
	功能区代码
	功能区类别
	功能区面积（km2）
	功能区边界范围

	1
	101
	1类声功能区
	3.398
	咯尔乡金江村组团（区域边界北至复兴村四社；南至大坪村北部；西至大金川河；东至复兴村六社）

	2
	102
	
	2.122
	沙耳乡组团外围（区域边界北至园艺场村南部；南至丹扎木村；西至石达安村东部；东至滨河路）

	3
	201
	2类声功能区
	1.097
	金川县老城区（区域边界北至金川县客运中心；南至江家湾街与滨河路交汇处；西至安顺村；东至滨河路）

	4
	202
	
	0.313
	双柏树组团（区域边界北至双柏树桥南桥头；南至金川县人民医院；西至金川县青少年图书馆和金川县生态环境局西侧；东至国道G248）

	5
	203
	
	0.243
	沐林组团（区划边界北至金川烈士陵园；南至临江路；西至金川大桥东桥头；东至双柏树桥北桥头）

	6
	204
	
	0.171
	勒乌镇组团（区划边界北至金川友芳民宿；南至勒乌河；西至勒乌大桥东桥头；东至临水小筑农家乐）

	7
	205
	
	0.123
	金川消防片区（区划边界北至大坪村南部，南至金川消防队，西至国道G248，东至马厂村1公里）

	8
	206
	
	1.070
	沙耳乡组团（区域边界北至沙尔尼村；南至金川太阳河绿色食品加工厂北侧；西至山埂子村；东至滨河路）

	9
	207
	
	0.391
	金江安置区（区域边界北至复兴村公路；南至梨园幸福路；西至大金川河；东至梨园幸福路）

	10
	/
	4a类声功能区
	道路总长度41.145km；交通服务区域0.015km2
	4a类声功能区共涉及10条交通干线及1个交通服务区；现将各区域分述如下：

后街

新街

滨河路

华府路

屯上街

桥头街

江家湾街

龙王后街

金小公路

国道G248

金川县客运中心


五、监督与管理

1.各类声功能区严格按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相关规定进行管理；

2.禁止在1类声功能区新建、改建、扩建产生噪声污染的工业企业；限制在2类声功能区新建、改建、扩建产生噪声污染的工业企业；

3.禁止在噪声敏感建筑物（医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物）集中区域新建、改建、扩建产生环境噪声污染的工业企业；

4.交通干线建设规划未实施前应按照当前声环境功能区类别管理，规划实施后实时调整为4类声功能区；

5.排放环境噪声的单位和个人应当采取有效措施，使其排放的噪声符合环境噪声排放标准；

6.本方案为金川县第一次声环境功能区划分，本方案自2022年10月31日起施行，有效期5年；

7.《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）修订后，本区划方案做相应调整修订。

附图
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